2.2 有两个16位字1EE5H 和 2A3CH分别存放在80x86微机的存储器的000B0H和000B3H单元中，请用图表示出他们在存储器中的存放情况。

|  |  |
| --- | --- |
| 000B0H | E5 |
| 000B1H | 1E |
| 000B2H | 3C |
| 000B3H | 2A |

2.4 在实模式下，段地址和偏移地址位3017：000A的存储单元的物理地址是什么？如果段地址和偏移地址是3015：002A和3010：007A呢？

1) 3017: 000A：3017A;

2) 3015: 002A: 3017A;

3) 3010: 007A: 3017A;

2.5 (CS) = 0A7F0H,(IP) = 2B40H,第一个字的物理地址是多少？

物理地址为：AAA40